Tesoro Technology USA Inc.

Language:

TESORO 세계에 오신 것을 환영합니다 |

모든 게이머의 니즈에 적합하도록 설계된 TESORO EXCALIBUR™ 알루미늄 백라이트 기계식 게임용 키보드를.

| USB 풀 N-키 롤오버/6 N-키 롤오버 간 전환이 가능하여 완전한 동시적
| 키 누름을 지원합니다.
| Gaming 사 키 스위치 사용
| 5천만 키 스트로크 수명의 강력한 키 스위치
| 윈도우키 제어 가능한 게임모드 기능
| 5개의 프로파일 기능키
| 512Kb 온보드 메모리

| 5개 프로필, 완전한 키 프로그램이 가능.
| 6가지 레벨의 LED 백라이트/디밍 및 게임 구역 컨트롤.
| 온라인을 통한 간편한 폄웨어, 애플리케이션 업데이트
| 사용자 친화적인 매크로 설정 UI.
| 편리한 멀티미디어 핫키 제어
| 미끄럼 방지 기능의 rubber feet 채용
| Windows XP/Vista/7/8과 호환 가능

운영 체제 |

소프트웨어는 다음과 같은 운영체제를 지원합니다:
| Windows XP 32 비트
| Windows XP 64 비트
| Windows Vista 32 비트
| Windows Vista 64 비트
| Windows 7 32 비트
| Windows 7 64 비트
| Windows 8 32 비트
| Windows 8 64 비트

설치 |

Step 1 | TESORO EXCALIBUR™ Illuminated 백라이트 기계식 게임용 키보드를 컴퓨터의 USB,포트에 연결합니다.
Step 2 | ITESORO 웹사이트에서 EXCALIBUR 소프트웨어를 다운로드하십시오.
Step 3 | "Quick Installation(빠른 설치)"를 클릭하면 설치 안내 화면이 설치 과정을 안내합니다. 설치가 완료되면 마침 버튼을눌러 컴퓨터를 다시
| 시작하십시오.
Step 4 | TESORO 아이콘이 작업 표시줄 오른쪽 아래에 표시됩니다.
TESOROEXCALIBUR 에 대한 추가 도움말 또는 프로필 매크로 키를 보려면 응용 프로그램을 실행하고 오른쪽 모서리에 있는 "TESORO LOGO" 을 클릭하거나www.tesorotec.com 의 TESORO EXCALIBUR 제품 페이지를 참조하십시오.
TESORO EXCALIBUR™ 등록
온라인 제품 등록은 www.tesorotec.com 을 참조하십시오:
1년 제한 제품 보증
무료 온라인 기술 지원

지침 |

| 소프트웨어 개요 |

|  |  | 프로필 탭 선택.
|  |  | 구성 파일을 가져옵니다.
|  |  | 구성 파일을 내보냅니다.
|  |  | 설정을 현재 프로필에 저장합니다.
|  |  | 현재 프로필을 저장하고 소프트웨어 창을 닫습니다.
|  |  | 현재 프로필을 기본 구성으로 초기화합니다.
|  |  | 메모리 공간 디스플레이.
|  |  | 키 표시등 디스플레이.
|  |  | 소프트웨에 창을 최소화합니다.
|  |  | 소프트웨어를 닫습니다.
|  |  | 도움말 파일을 시작합니다.
|  |  | 매크로 설정 창.
|  |  | 단일 키를 다른 단일 키에 지정합니다.
|  |  | 프로그램을 시작하는 단일 키를 지정합니다.
|  |  | 특정 프로그램이 시작되면 AP가 PF1 ~PF5로 자동 전환됩니다.
|  |  | 단일 키를 사용하지 않도록 지정합니다.
|  |  | 단일 키를 기본값으로 지정합니다.

| 사용 설명서 |

매크로 키 설정

Step 1
EXCALIBUR™ 애플리케이션 프로그램을 구성하려면, 간단히 "EXCALIBUR" 파일을 열거나 오른쪽 하단의 작업 표시줄에 있는 게임용 키보드 아이콘을 두 번 클릭하십시오.
Step 2
프로파일 1" 또는 구성하려는 다른 프로파일을 선택합니다.
Step 3
가상 키보드 화면에서 선택된 키를 클릭하면, 선택된 키가 자주색으로 변합니다.
Step 4
매크로 설정 을 클릭하여 매크로 설정 창을 시작합니다.
Step 5
기록 시작 버튼을 클릭하여 매크로 기록 키를 시작합니다.
Step 6
중지 버튼을 클릭하여 기록 과정을 완료합니다.
Step 7

기록 중지 버튼을 클릭하여 기록을 종료합니다. 그러고서 "적용"을 클릭하여 매크로 설정을 저장하거나 매크로 설정 저장 후 종료를 클릭합니다.

기타 버튼 설명을 다음과 같습니다..
|  | 매크로 키 기록을 시작합니다.
|  | 기록을 중단합니다.
|  | 키 순서를 아래로 정렬합니다.
|  | 키 순서를 위로 정렬합니다.
|  | 키 항목을 삭제합니다.
|  | 키 스트로크의 지연 시간을 설정합니다. 커서를 이동하여 오른쪽에서 키 스트로크의 타이머 영역을 선택합니다. 텍스트 박스에 필요한 지연 시간을 입력한 후 DELAY(지연) 버튼을 클릭합니다. 키 스트로크의 지연 시간이 변경됩니다
|  | 매크로 반복 모드 선택
|  | 현재 설정을 프로파일에 저장하고 종료

Step 8
을 클릭한후 확인을 누르면 창이 나타납니다. “YES(예)”를 클릭하여 현 설정을 프로파일에 저장합니다

Step 9
모든 키 설정을 마친 후 을 클릭하여 현재 프로파일을 저장하고 다른 프로파일의 설정을 계속합니다.
Step 10
클릭한후 확인을 누르면 창이 나타납니다. “YES(예)”를 클릭하여 현 설정을 프로파일에 저장합니다.

Step 11
기다린 후 매크로 설정을 마칩니다.

이제 매크로 설정이 완료되었습니다. 즐거운 시간 보내십시오! |